附件1： 庭院灯工程量表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 品牌及型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 3.5米单头庭院灯 |  | 盏 | 50 | 灯杆粗径为114、细径为76，壁厚3mm内外热镀锌管，整灯体黑色，法兰对角240mm\*240mm ,亚克力灯罩，含50wLED光源（TCL），所有地埋及连接点必须做防锈、防水处理，喷涂氟碳漆 |
| 2 | 地埋电缆（防水） | 国标电缆3\*4㎡ | 米 | 1500 | 3\*4m㎡铜芯（三芯)地埋防水电缆，穿直径25PVC套管，埋地敷设，线路接线连接点需用焊锡焊接后，使用绝缘防水绝缘的三层绝缘胶带施工方式包扎，并做好防水处理。 |
| 3 | 三路时控开关 |  | 只 | 2 | 三相电源分三路输出，时控开关 |
| 4 | 配电箱 | 定制 | 只 | 2 | 不锈钢材质， |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统量表 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 摄像机 |  | 64 | 台 | 根据安装位置摄像机镜头采用4mm、6mm、8mm安装 |
| 2 | 设备盒 |  | 15 | 个 | 放置电源等 |
| 3 | 设备箱 |  | 12 | 个 | 放置交换机，电源 |
| 4 | 电源 |  | 64 |  | 12v/2a |
| 5 | 支架 |  | 15 | 个 |  |
| 6 | 64录像机 |  | 1 | 台 | 64路录像机，支持h265 |
| 7 | 立杆 | 定制 | 15 | 根 | 粗径114mm、细径76mm无缝3mm热度管 高3.5米，喷涂氟碳漆 |
| 8 | 交换机 | h3c千兆 | 1 | 台 | 千兆（摄像机端） |
| 9 | 交换机 | H3c | 13 | 台 |  |
| 10 | 硬盘 |  | 4 | 个 | 监控专用 |
| 11 | 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 机柜 |  | 1 | 组 | 国标 |
| 13 | 网线 | 超五类4\*0.5 | 2100 | 米 | 国标 |
| 14 | 电源线 | 仝网1.5平方无氧铜 | 2100 | 米 | 国标 |
| 15 | 穿线管 | 符合5261JG3050-1998 | 400 | 米 |  |
| 16 | 辅料 |  | 1 | 宗 | 插排，胶带，水晶头等 |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |

附件3：道闸系统工程量表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大门** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **一、出入口控制部分** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价** | **数量** | **单位** | **金额** | **备注** |
| 1 | 直杆道闸 | e30 |  |  | 3 | 台 | 0.00 | 2.5-4米杆长 |
| 2 | 数字式车辆检测器 |  |  |  | 3 | 套 | 0.00 | 含地感线圈 |
| 3 | 高清车牌识别一体机 |  |  |  | 3 | 台 | 0.00 | 极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99%；视频流识别优化处理：最大程度地保证识别准确率；优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯；补光灯基于图像分析算法进行控制，避免了传统基于光敏电阻补光的不稳定性；可脱机运行：前置数据存储功能；无车牌车辆智能处理：多触发机制保证无车牌（或严重污损等）车辆的正常通行管理；产品稳定：优异的硬件架构和稳定的算法。 |
| **小计：** | | | | | | | **0.00** |  |
| **三、管理中心部分** | | | | | | | | |
|  | **名称** | **型号** | **品牌** | **单价** | **数量** | **单位** | **小计** | **备注** |
| 1 | 停车场管理软件 |  |  |  | 1 | 套 | 0.00 | 含加密狗 |
| 2 | 系统软件狗 |  |  |  | 1 | 个 | 0.00 | 赠送 |
| 3 | 管理电脑 |  |  |  | 1 | 台 | 0.00 |  |
| 4 | 网络交换机 | 5口 |  |  | 1 | 台 | 0.00 |  |
| **小计：** | | | | | | | **0.00** |  |
| **四、线材部分** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **品牌** | **单价** | **数量** | **单位** | **小计** | **备注** |
| 1 | 网线 | 国标 |  |  | 100 | 米 | 0.00 |  |
| 2 | 控制线 | RVV2\*0.5 |  |  | 100 | 米 | 0.00 |  |
|  | 光纤 |  |  |  | 500 | 米 |  |  |
|  | 光纤收发器 | tp-link |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 3 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 | 0.00 | PVC管等 |
| **小计：** | | | | | | | **0.00** |  |
| **五、人工费** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **品牌** | **单价** | **数量** | **单位** | **小计** | **备注** |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1 | 宗 | 0.00 |  |
| **小计：** | | | | | | | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人行通道 | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价** | **数量** | **单位** | **金额** | **备注** |
| 1 | 门禁控制器 | 单门控制 |  |  | 2 | 台 |  | 含铁盒电源 |
| 2 | 金属门禁读头 | ID |  |  | 2 | 台 |  | 金属防水户外型，13.56MHZ射频协议，射频有效操作距离<10cm；通讯接口 ：WG26/34；工作电压DC(5～12)V；工作电流：≤100mA；工作环境： -30℃～70℃；工作湿度0％～95％ |
| 3 | 通道门 |  |  |  | 2 | 扇 |  | 定做 |
|  | 闭门器 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 门禁软件 | V4.2 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 发卡器 | CA-CF1000 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 门禁卡 | 钥匙扣ID |  |  | 810 | 张 |  | 赠送100张 |
| 1 | 网线 | 超五类 |  |  | 50 | 米 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV3\*2.5 |  |  | 50 | 米 |  |  |
| 3 | 控制线 | RVVP4\*0.5 |  |  | 20 | 米 |  |  |
|  | 标识牌 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  | PVC管等 |
| 合计 | | | | | | |  |  |

注：综合单价包死，工程量按实结算。